**附件1**

产品参数及要求

一、产品规格:≥24cm口径煎锅

二、配置:麦饭石煎锅+木铲

三、重量：≥1.07KG

四、锅胚厚度：≥1.0厚度

五、喷涂要求：外涂380水性漆，内涂380水性撒点麦饭石点

六、手柄:木质手柄

七、产品材质:精铁

八、执行标准:

GB 4806.10-2016 食品接触